Lista de materiais do projeto Projeto

| AltoQi Lumine V4 |
USER USER | 3/2/2020 22:56:56

Lista de materiais do projeto Projeto

Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |
Arruela zamak |
1.1/2" | 3 pç
1.1/4" | 3 pç
3/4" | 1 pç
Bucha zamak |
1.1/2" | 3 pç
1.1/4" | 3 pç
3/4" | 1 pç
Bujão de aço galvanizado |
3" | 1 pç
4" | 1 pç
Caixa PVC |
4x2" | 36 pç
4x4" | 2 pç
Caixa PVC octogonal |
3x3" | 88 pç
Curva 180º PVC rosca |
1.1/4" | 1 pç
Curva 90º PVC longa rosca |
1.1/2" | 4 pç
1.1/4" | 2 pç
Luva PVC rosca |
1.1/2" | 10 pç
1.1/4" | 5 pç
Luva aço galvan. pesado |
3" | 1 pç
4" | 1 pç
Luva aço zincado pesado |
4" | 2 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |
Isol.HEPR - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax Ecofix) |
16 mm² | 29,00 m
35 mm² | 115,70 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) |
2.5 mm² | 2593,80 m
4 mm² | 376,20 m
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido |
Placa 2x4" |
Placa c/ furo | 1 pç
Placa p/ 1 função | 12 pç
Placa p/ 1 função retangular | 18 pç
Placa p/ 2 funções retangulares | 5 pç
Placa 4x4" |
Placa p/ 2 funções redondas | 2 pç
S/ placa |
Interruptor 1 tecla intermediária | 1 pç
Interruptor 1 tecla simples | 18 pç
Interruptor 2 teclas paralelas | 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 12 pç
Tomada universal redonda 2P+T 10A | 4 pç
Elétrica - Dispositivo Elétrico - sobrepor |
Tomada de sobrepor |
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 74 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 6 pç
Elétrica - Dispositivo de Comando |
Relé fotoelétrico |
127V - 1000W c/ fotocélula | 1 pç
Elétrica - Dispositivo de Proteção |
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |
10 A | 2 pç
13 A | 1 pç
16 A | 1 pç
20 A | 5 pç
25 A | 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN |
10 A - 5 kA | 10 pç
16 A - 5 kA | 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN |
125A | 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto |
175 V - 40 KA | 4 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN |
40 A | 10 pç
Elétrica - Eletroduto PVC flexível |
Eletroduto leve |
3/4" | 764,20 m
Eletroduto pesado |
2" | 6,90 m
4" | 22,10 m
Elétrica - Eletroduto PVC rosca |
Eletroduto, vara 3,0m |
1.1/2" | 2,00 m
1.1/4" | 3,00 m
3" | 3,00 m
3/4" | 2,00 m
Elétrica - Luminária e acessórios |
Arandela |
25 W | 28 pç
40 W | 6 pç
Luminária embutir p/ incandescente |
100 W | 16 pç
40 W | 7 pç
60 W | 6 pç
Luminária sobrepor p/ incandescente |
100 W | 16 pç
60 W | 9 pç
Plafonier |
4" | 88 pç
Soquete |
base E 27 | 88 pç
Elétrica - Lâmpada Incandescente |
Uso geral |
100 W | 32 pç
25 W | 28 pç
40 W | 13 pç
60 W | 15 pç
Elétrica - Material p/ entrada serviço |
Aça preformada |
Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2 | 1 pç
Cabeçote alumínio p/ eletroduto |
1.1/2" | 2 pç
Cinta de alumínio para poste |
L=18mm, C=1,0m | 4 pç
Haste de aterramento aço/cobre |
D=15mm, comprimento 2,4m | 2 pç
Isolador roldana 600V |
Porcelana vidrada | 4 pç
Olhal para parafuso |
M16 | 2 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. |
Rosca M16x2, comprim. 180mm | 5 pç
Poste de tubo galvanizado |
D=102mm, L=6,0m | 1 pç
D=76mm, L= 6,0m | 1 pç
Sapatilha |
Leve | 2 pç
Elétrica - Quadro de medição - ESCELSA/ENERSUL |
Unidade consumidora individual - embutir |
Caixa "C" p/ medidor polifásico c/ leitura pela via pública | 1 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir |
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori) |
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225A | 1 pç